|  |  |
| --- | --- |
| Технические параметры | **Высоко технологический лабораторный морозильник – 860С . Модель BDF-86V338.** **Вертикальная.** **Внешний размер (Ш\*Г\*В) мм (854\*1072\*1907). Внутренний размер (Ш\*Г\*В) мм (488\*607\*1140). Вместимость – 338 Л. Температура. Диапозон – (-40 — - 860С) . Температура. Точность -0,10С .** **Система управления – микропроцессорное управление, сенсорный ЖК-экран. Звуковая и визуальная сигнализация. Высокая и низкая температура. Неисправность датчика, Приоткрытая дверца. Питание сбой, ненормальное напряжение, ненормальная температура окружающей среды, низкое напряжение, блокировка фильтра. Хладагент – Хладагент смеси. Конденсатор и испаритель – изготовлен из меди.** **Полный комплект оснащения морозильника - полки, 12 держателей для штативов.** |
| Марка товара | Высоко технологический лабораторный морозильник – 860С . Модель BDF-86V338. |
| Производитель товара | BIOBASF |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный период | 12 месяцев |
| Срок годности | 3 года |
| Год выпуска | 2022 |
| Номер лицензии или сертификата (в случаях предусмотренных законодательством) | обязательно |
| Регион доставки товара | Ташкент Алмазарский район |